**Especificaciones en detalle SERIE IR-525**

**Unidad principal**

* **Tipo de equipo:** Equipo láser multifunción A4 en blanco y negro
* **Funciones principales:** Impresión, copia, escaneado, envío y fax opcional
* **Procesador:** Procesador personalizado dual de Canon
* **Panel de control:** Panel táctil en color WSVGA de 10,1" (25,6 cm)
* **Memoria:** Estándar: RAM de 3 GB
* **Unidad de disco duro:** 250 GB
* **Unidad de disco duro de replicación**
* **Conexión de interfaz:** Red
Estándar: 1000Base-T/100BaseT/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth
Otros
Estándar: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opcional: interfaz de control de copia
* **Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)** Estándar: 650 hojas
Casete de papel: casete de 550 hojas, bandeja multifunción de 100 hojas Máximo: 3200 hojas[1](https://www.canon.es/business-printers-and-faxes/imagerunner-advance-525-615-715-ii-series/specifications/#footnote-1) (con la unidad de alimentación de casete de alta capacidad D1)

#### Tiempo de calentamiento: Desde encendido: 30 segundos o menosDesde modo de suspensión: 10 segundosModo de arranque rápido: 4 segundos o menos

#### Dimensiones (An x Pr x Al): Modelo estándar: 513 x 601 x 617 mmModelo estándar de la unidad de acabado: 515 x 601 x 814 mmCuando la unidad de alimentación de papel o la unidad de alimentación de papel de alta capacidad está conectada:Modelo estándar: 642 x 668 x 1.073 mmModelo estándar de la unidad de acabado: 642 x 668 x 1.270 mm

#### Dimensiones de instalación (An. x Pr.):

#### Estándar/máximo: 1052 x 823 mm (con la puerta CRG izquierda, la puerta derecha y el alimentador del casete abiertos)Modelo estándar: 733 x 823 mm (con la puerta CRG izquierda cerrada, el alimentador del casete abierto y la bandeja de extensión extendida)Modelo de unidad de acabado: 735 x 823 mm (con la puerta CRG izquierda cerrada, el alimentador del casete abierto y la bandeja de extensión extendida)

#### Peso: Modelo estándar: aprox. 37 kg (incluido el tóner)Modelo estándar de unidad de acabado: aprox. 46 kg (incluido el tóner)